**Barra de conexión SAS 500 / 550**  
  
Sistema de manguitos rosca­dos como conexiones de refuerzo  
  
compuesto de:  
1 contratuerca (T2003), 1 ranura de corte  
Sistema SAS 500 según núm. de homologa­ción Z-1.1-58, Z-1.5-174, Z-1.1-106, Z-1.5-173. Fabricante: Stahlwerk Anna­hütte, D-83404 Hammerau  
Montaje según indica­ciones del especialista en estáti­ca.  
  
Diámetro del refuerzo: \_\_\_\_\_\_\_mm