**Barra de unión dividida SAS 500 / 550 con manguito hexagonal**  
  
Sistema de manguitos rosca­dos como conexiones de refuerzo pa­ra la unión de barras con el mismo diámetro, cuando la barra de conexión no se puede girar libre­mente, p. ej. en el ámbito de soportes con refuerzo acoda­do.  
  
Compuesto de:  
1 manguito hexagonal, largo (T3010), 1 contratuerca (T2003), 1 ranura de corte, 1 tapón de cierre (T5025), 1x fijar por contratuerca/atornillar  
Sistema SAS 500 según núm. de homologa­ción Z-1.1-58, Z-1.5-174, Z-1.1-106, Z-1.5-173. Fabricante: Stahlwerk Anna­hütte, D-83404 Hammerau  
Montaje según indica­ciones del especialista en estáti­ca.  
  
Diámetro del refuerzo: \_\_\_\_\_\_\_mm