**Manguito de contacto SAS 500** **/ 550**

Sistema de manguitos rosca­dos como conexiones de refuerzo pa­ra la unión de dos barras de presión

compuesto de:
1 manguito de contacto (T3006), 1 ranura de corte
Sistema SAS 500 según núm. de homologa­ción Z-1.1-58, Z-1.5-174, Z-1.1-106, Z-1.5-173. Fabricante: Stahlwerk Anna­hütte, D-83404 Hammerau
Montaje según indica­ciones del especialista en estáti­ca.

Diámetro del refuerzo:\_\_\_\_\_\_\_mm