**SAS 500 / 550 Endverankerung mit Ankerplatte und Ankermutter**

Schraubmuffensystem als Bewehrungsanschluss

bestehend aus:
1 Ankerplatte, gerade (T2139), 1 Ankermutter (T2002), 1 Kontermutter,
kurz (T2040), 1 Sägeschnitt, 1 x Kontern/Verschrauben
System SAS 500 / 550 nach Zul.-Nr. Z-1.1-58, Z-1.5-174.

Hersteller: Stahlwerk Annahütte, D-83404 Hammerau
Einbau nach Angaben des Statikers.

Durchmesser der Bewehrung: \_\_\_\_\_\_\_mm