**Betonstahl BSt 500 S mit Gewinderippen System SAS 500**   
  
Nach Zul.-Nr. Z-1.1-58 und Z-1.5-174  
  
Gewindestahl-Schraubmuffensystem als Bewehrungsanschluss  
Hersteller: Stahlwerk Annahütte, D-83404 Hammerau  
Einbau und Längen nach Angaben des Statikers.  
  
Durchmesser der Bewehrung: von \_\_\_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_\_\_mm