**SAS 500 / 550 Halbmuffenstab mit Reduziermuffe**  
  
Schraubmuffensystem als Bewehrungsanschluss zur Verbindung unterschiedlicher Stabdurchmesser.  
  
bestehend aus:  
1 Reduziermuffe (T3102/ T3012), 1 Kontermutter (T2003), 1 Sägeschnitt, 1 Verschlussstöpsel (T5025), 1x Kontern/Verschrauben  
System SAS 500 / 550 nach Zul.-Nr. Z-1.1-58, Z-1.5-174.   
Hersteller: Stahlwerk Annahütte, D-83404 Hammerau  
Einbau nach Angaben des Statikers.  
  
Durchmesser der Bewehrung: \_\_\_\_\_\_\_mm