**SAS 500 / 550 Kontaktmuffe**  
  
Schraubmuffensystem als Bewehrungsanschluss zu Verbindung von zwei Druckstäben  
  
bestehend aus:  
1 Kontaktmuffe (T3006), 1 Sägeschnitt  
System SAS 500 / 550 nach Zul.-Nr. Z-1.1-58, Z-1.5-174.

Hersteller: Stahlwerk Annahütte, D-83404 Hammerau  
Einbau nach Angaben des Statikers.  
  
Durchmesser der Bewehrung: \_\_\_\_\_\_\_mm.